|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调频立体声发射机 | 标准3U机箱(可插入标准机柜).  电源:市电－AC－150－240V－50Hz－200W；  调制方式:调频(FM)；  发射功率：30W；  调制频偏:75KHz (100%)；  频率稳定度:1.5×0.00001；  残波辐射:<1mW.－60db；  寄生调幅噪声:<－50db (无调制)；  频率响应:40－15000Hz ±1db；  信噪比:≥60db (1KHz100%调制)；  谐波失真:75KHz；  频偏：1.5%(40-15000Hz±1db)；  导频频率:19KHz±0.1Hz；  导频调制度:0－12KHz(10% 7.5KHz)；  L，R电平差:40－15000Hz<1db；  L，R分离度:40－15000Hz>40db；  话筒输入:600Ω(不平衡)；  线路输入:10KΩ (不平衡)；  输入增益自动控制范围:±20db；  射频输出阻抗:50Ω；  运行温度：5℃-40℃；  相对湿度：<95% .海拔高度：<4500米  频率范围：70-90MHz；  面板需显示频率和频偏；  全中文操作界面；  前面板有音频输入和话筒输入孔；  音频输入具有光敏定压限幅滤噪功能，需提供相关技术证明；  应操作简便，适用于非专业人士操作；  频率调整必须是针孔式隐藏调整结构，防止误操作；  需提供《无线电发射设备销售备案书》或《无线电发射设备生产备案书》的复印件加盖公章，及生产厂家授权书复印件加盖公章，原件备查。  由于无线调频发射设备属于特殊设备，根据国家规定不具备专业技术服务资格是不能提供售后服务的，因此需要提供由生产厂家出具的产品售后服务承诺函，并且承诺产品的安装、调试、维护、检修均由原厂专业技术人员负责完成。  为了便于统一售后维护，发射机和耳机须为同一厂家生产。  投标供货商经营范围必须具有调频发射机和收音机，耳机等经营项目。 | 台 | 1 | 免费提供 |

调整为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调频立体声发射机 | 标准3U机箱(可插入标准机柜).  电源:市电－AC－150－240V－50Hz－200W；  调制方式:调频(FM)；  发射功率：30W；  调制频偏:75KHz (100%)；  频率稳定度:1.5×0.00001；  残波辐射:<1mW.－60db；  寄生调幅噪声:<－50db (无调制)；  频率响应:40－15000Hz ±1db；  信噪比:≥60db (1KHz100%调制)；  谐波失真:75KHz；  频偏：1.5%(40-15000Hz±1db)；  导频频率:19KHz±0.1Hz；  导频调制度:0－12KHz(10% 7.5KHz)；  L，R电平差:40－15000Hz<1db；  L，R分离度:40－15000Hz>40db；  话筒输入:600Ω(不平衡)；  线路输入:10KΩ (不平衡)；  输入增益自动控制范围:±20db；  射频输出阻抗:50Ω；  运行温度：5℃-40℃；  相对湿度：<95% .海拔高度：<4500米  频率范围：70-90MHz；  面板需显示频率和频偏；  全中文操作界面；  前面板有音频输入和话筒输入孔；  音频输入具有光敏定压限幅滤噪功能，需提供相关技术证明；  应操作简便，适用于非专业人士操作；  频率调整必须是针孔式隐藏调整结构，防止误操作；  需提供《无线电发射设备销售备案书》或《无线电发射设备生产备案书》的复印件加盖公章，及生产厂家授权书复印件加盖公章，原件备查。  由于无线调频发射设备属于特殊设备，根据国家规定不具备专业技术服务资格是不能提供售后服务的，因此需要提供由生产厂家出具的产品售后服务承诺函，并且承诺产品的安装、调试、维护、检修均由原厂专业技术人员负责完成。 | 台 | 1 | 免费提供 |

苏州卫生职业技术学院

后勤与资产管理处

2018年11月15日